setenv ramdisk uInitrd;
setenv kernel uImage;
setenv bootargs console=tty1 console=/dev/${console} root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw quiet rootfstype=ext4;
${loadcmd} ${ramdiskaddr} ${ramdisk};
if imi ${ramdiskaddr}; then; else
  setenv bootargs ${bootargs} noinitrd;
  setenv ramdiskaddr "";
fi;
${loadcmd} ${kerneladdr} ${kernel}
if imi ${kerneladdr}; then
  bootm ${kerneladdr} ${ramdiskaddr}
fi; 
